**Řazení vozidel BE vlaku při přepravě kanónů vz. 16 nákladním vlakem ČSD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pořadí | vůz | počet náprav | obsah | brzdy |
| 1 | D | 2 | služební | 1 |
| 2 | BC | 2 | 36 mužů s výzbrojí | 1 |
| 3 | Z-voj. | 2 | 46 mužů s výzbrojí | - |
| 4 | Vd | 2 | oje | 1 (ruční brzda vozů zařazených před a za ložiště je na opačné straně od ložišť) |
| 5 | vozidlo | 4 | ložiště - levá pol. | - |
| 6 | Vd | 2 | generátor | 1 (ruční brzda vozů zařazených před a za ložiště je na opačné straně od ložišť) |
| 7 | Vd | 2 | generátor | 1 |
| 8 | vozidlo | 4 | lafeta | - |
| 9 | Vk | 2 | 3t přívěsný vůz | 1 |
| 10 | Vd | 2 | generátor | 1 (ruční brzda vozů zařazených před a za ložiště je na opačné straně od ložišť) |
| 11 | vozidlo | 4 | ložiště - pravá polovina | - |
| 12 | Vk | 2 | 5t nákladní automobil | 1 (ruční brzda vozů zařazených před a za ložiště je na opačné straně od ložišť) |
| 13 | Vk | 2 | 5t nákladní automobil | - |
| 14 | Vk | 2 | 3t přívěsný vůz | - |
| 15 | Vd | 2 | generátor | 1 |
| 16 | vozidlo | 4 | hlaveň | - |
| 17 | p (plošinový vůz byl nutný z důvodu přesahu hlavně mimo podvozek) | 2 | - | - |
| 18 | Vd | 2 | generátor | 1 |
| 19 | vozidlo | 4 | muniční vůz | - |
| 20 | Vk | 2 | silniční kola | 1 |

celkem: 15 vozů, 5 vozidel, max. 50 náprav